This {test} report contains the departments of the company and the employees each department has:

DEPARTMENTS:

**This is Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **Στοιχείο** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα, σε πλάκες** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Οπλισμένο σκυρόδεμα (≥2% σίδηρος)** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |

**This is Διπλή δρομική-ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **Στοιχείο** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Διπλή δρομική-ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Οπτοπλινθοδομή με διάτρητες οπτοπλίνθους πυκνότητας 1500 kg/m3** | **Διπλή δρομική-ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα, σε πλάκες** | **Διπλή δρομική-ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Οπτοπλινθοδομή με διάτρητες οπτοπλίνθους πυκνότητας 1500 kg/m3** | **Διπλή δρομική-ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Διπλή δρομική-ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |

**This is Υποστύλωμα εξωτερικής γωνίας (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **Στοιχείο** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Υποστύλωμα εξωτερικής γωνίας (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα, σε πλάκες** | **Υποστύλωμα εξωτερικής γωνίας (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Οπλισμένο σκυρόδεμα (≥2% σίδηρος)** | **Υποστύλωμα εξωτερικής γωνίας (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Υποστύλωμα εξωτερικής γωνίας (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |

**This is Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **Στοιχείο** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα, σε πλάκες** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Οπλισμένο σκυρόδεμα (≥2% σίδηρος)** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Δοκός σε ενδιάμεσο όροφο (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |

**This is Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **Στοιχείο** |  |  |  |
| **Κεραμικά πλακίδια δαπέδου** | **Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος** |  |  |  |
| **Tσιμεντοκονίαμα, επίστρωση τσιμέντου** | **Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος** |  |  |  |
| **Κισηρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα πυκνότητας 500 kg/m3** | **Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος** |  |  |  |
| **Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα, σε πλάκες** | **Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος** |  |  |  |
| **Ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόπανα)** | **Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος** |  |  |  |
| **Οπλισμένο σκυρόδεμα (≥2% σίδηρος)** | **Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος** |  |  |  |

**This is Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Τύπος** | **Στοιχείο** |  |  |  |
| **Πλάκες από ελαφρό σκυρόδεμα με ανάμεικτα αδρανή** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Tσιμεντοκονίαμα, επίστρωση τσιμέντου** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Κισηρόδεμα, ελαφροσκυρόδεμα πυκνότητας 500 kg/m3** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη με άνθρακα, σε πλάκες** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόπανα)** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Οπλισμένο σκυρόδεμα (≥2% σίδηρος)** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |
| **Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πυκνότητας 1800 kg/m3** | **Βατό δώμα με ανεστραμμένη μόνωση (6cm - Β ζώνη) (Νέο κτήριο)** |  |  |  |