Όψη-00.01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Τοιχοποιία | | | |
|  | Φυλ.:1.1 | | U=0.40890120187469 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Τοίχος-00.04 | 7 | 2.3 | 16.1 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:1.3,1.4 | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Υποστύλωμα-00.07 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Υποστύλωμα-00.08 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Δοκός-00.04 | 7 | 0.5 | 3.5 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:-- | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Δάπεδο | 8 | 0.316 | 2.528 |
|  | Στέγη | 8 | 0.371 | 2.968 |
|  | | | |  |

Όψη-00.02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Τοιχοποιία | | | |
|  | Φυλ.:1.1 | | U=0.40890120187469 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Τοίχος-00.03 | 3 | 2.3 | 6.9 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:1.3,1.4 | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Υποστύλωμα-00.05 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Υποστύλωμα-00.06 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Δοκός-00.03 | 3 | 0.5 | 1.5 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:-- | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Δάπεδο | 4 | 0.316 | 1.264 |
|  | Στέγη | 4 | 0.371 | 1.484 |
|  | | | |  |

Όψη-00.03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Τοιχοποιία | | | |
|  | Φυλ.:1.1 | | U=0.40890120187469 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Τοίχος-00.02 | 7 | 2.3 | 16.1 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:1.3,1.4 | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Υποστύλωμα-00.03 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Υποστύλωμα-00.04 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Δοκός-00.02 | 7 | 0.5 | 3.5 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:-- | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Δάπεδο | 8 | 0.316 | 2.528 |
|  | Στέγη | 8 | 0.371 | 2.968 |
|  | | | |  |

Όψη-00.04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Τοιχοποιία | | | |
|  | Φυλ.:1.1 | | U=0.40890120187469 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Τοίχος-00.01 | 3 | 2.3 | 6.9 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:1.3,1.4 | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Υποστύλωμα-00.01 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Υποστύλωμα-00.02 | 0.5 | 2.8 | 1.4 |
|  | Δοκός-00.01 | 3 | 0.5 | 1.5 |
|  | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #δομ.στοιχ.:Δοκός/υποστ/τοιχ | | | |
|  | Φυλ.:-- | | U=0.444156062310303 |  |
| **#** | **Στοιχείο** | **Πλάτος [m]** | **Ύψος [m]** | **Εμβαδό [m2]** |
|  | Δάπεδο | 4 | 0.316 | 1.264 |
|  | Στέγη | 4 | 0.371 | 1.484 |
|  | | | |  |

Οροφές

{include:"rptAnnex4"}